Coffret parafoudre combiné type 1 pour régimes IT 230/400V avec contacts de télésignalisation

Unité précâblée avec parafoudre testé et validé au courant de foudre 100 kA en 10/350 selon le rapport d’essai DEHN

Surveillance des modules de phases et du neutre par voyant mécanique

Plaque de fond en tôle et bornier PE sur rail DIN

Parafoudre testé aux chocs/vibrations et accélération selon la norme EN 60068-2

Réf. :999 991