Coffret parafoudre coordonné type 1 pour régimes IT 400V ou TN-C 690V

Unité précâblée avec parafoudre testé et validé au courant de foudre 100 kA en 10/350 selon le rapport d’essai DEHN

Surveillance des modules de phases et du neutre par voyant mécanique

Plaque de fond en tôle et bornier PE sur rail DIN

Parafoudre testé aux chocs/vibrations selon la norme EN 60068-2

Avec un contact de télésignalisation pour système de surveillance (contact sec inverseur)

Réf. :999 992